4

Hammerglass Add-on Premium.

Alv 0% Hinnasto. Huom. Ei sisällä rahtia Versio 2021.3

Voimassa 2021-07-16 - toistaiseksi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Add-on järjestelmä (S,F,U,)  Art Nr | Hammerglass vahvuus | € Hinta/m2 |
| HmG 6 mm Add-on Premium S-Profiili VALKOINEN | 4mm | 423 |
| HmG 8 mm Add-on Premium S- Profiili VALKOINEN | 6mm | 475 |
| HmG 6 mm Add-on Premium S-Profiili ANODISOITU | 8mm | 423 |
| HmG 8 mm Add-on Premium S-Profiili ANODISOITU | 10mm | 475 |
| HmG 10 mm Add-on Premium S-Profiili ANODISOITU | 12mm | 503 |
| HmG 12 mm Add-on Premium S-Profiili ANODISOITU | 4mm | 551 |
| HmG 6 mm Add-on Premium S-Profiili RAL TAI NCS | 6mm | 456 |
| HmG 8 mm Add-on Premium S-Profiili RAL TAI NCS | 8mm | 508 |
| HmG 10 mm Add-on Premium S-Profiili RAL TAI NCS | 10 mm | 536 |
| HmG 12 mm Add-on Premium S-Profiili RAL TAI NCS | 12 mm | 585 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HmG 8 mm iR Add-on Premium S-Profiili VALKOINEN | 8mm | 614 |
| HmG 8 mm iR Add-on Premium S-Profiili ANODISOITU | 8mm | 614 |
| HmG 8 mm iR Add-on Premium S-Profiili RAL TAI NCS | 8mm | 648 |

Lisätiedot

Anodisoitu – Luonnonvärinen anodisoitu alumiini

HmG 6 mm on luokiteltu EN 356 P7B luokan mukaan. 8 – 12 mm täyttää luokan EN 356 P8B.

Add-on Premium profiilien tietolehtinen ladattavissa täältä: <https://www.hammerglass.fi/dokumentit/>

Mainitse väri.

Vakioväri = Valkoinen **NCS: 0502** & Anodisoitu; HmG 6 & 8 mm. Anodisoitu; HmG 10 & 12 mm

Muista RAL ja NCS väreistä veloitetaan sävytysmaksu 100,00€ per tilauserä.

Minimiveloitus: 0,4 m2

HUOM!

Kaikki Add-on Premium profiilit tilattava: Leveys X Korkeus

META

Pidätämme oikeuden muuttaa hinnastoa ilman erillistä ilmoitusta. Voimassa olevan hinnaston löydät täältä: <https://www.hmgfinland.fi/hinnastot>

Hammerglass Finland – [www.hammerglass.fi](http://www.hammerglass.fi) - +358 (0) 50 325 6996 – anton.salmi@hammerglass.fi